**PLANINLHAS PARA PROPOSTA**

|  |
| --- |
| TREVO DE ACESSO AO BAIRRO PARQUE JARDIM OURO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 1 | 15 | Peça | Cordão/Conjunto mini lâmpadas externo IP 66. 5m 200 Leds na cor branca. Fio verde |  |  |
| 2 | 1 | Rolo | Fita Isolante de alta fusão 5M |  |  |
| 3 | 3 | Rolo | Fita isolante 20m Preta |  |  |
| 4 | 200 | Peça | Abraçadeira de Nylon 20cm |  |  |
| 5 | 6 | Peça | Parafuso MAQ. 5/8 10. 20cm |  |  |
| 6 | 5 | Metro | Cinta Lisa de alumínio |  |  |
| 7 | 1 | Peça | Parafuso Galvanizado 20cm |  |  |
| 8 | 60 | Peça | Clip para cabo 7mm |  |  |
| 9 | 2 | Peça | Isolador OLHAL 5/8 tipo Pimentão |  |  |
| 10 | 1 | Peça | Armação de 1 elemento |  |  |
| 11 | 1 | Peça | Roldana Porcelana 72x72 |  |  |
| 12 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda  em concreto, 30x30 |  |  |
| 13 | 1 | Peça | Haste de aterramento cooperwelde  2,40X5/8 com conector |  |  |
| 14 | 1 | Serviço | Mão de obra mais serviço de muque  \* Quadro de acionamento  \* Pinheirinho Iluminado Formado por  30 cordão de mini lâmpadas de 5M |  |  |
| **VALOR TOTAL:** | |  | | | |

|  |
| --- |
| ACADEMIA AO AR LIVRE E ÁRVORES - RUA FELIPE SCHIMDT |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 15 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda em concreto, 30x30 |  |  |
| 16 | 2 | Peça | Haste de aterramento cooperweld 2,40X5/8 com conector |  |  |
| 17 | 200 | Metro | Cabo multiplexado 2X10mm² - Neutro isolado |  |  |
| 18 | 200 | Metro | Fio paralelo branco 2X2,5mm² |  |  |
| 19 | 30 | Peça | Conector redondo - 2 fios - para alimentação mangueira/corda luminosa de LED 13mm, com fonte. 220v |  |  |
| 20 | 15 | Peça | Emenda/conector redondo para mangueira/corda luminosa. 2 fios. 13mm |  |  |
| 21 | 41 | Peça | Capa terminal para mangueira/corda luminosa 13mm |  |  |
| 22 | 700 | Peça | Fixa fio 13mm com prego |  |  |
| 23 | 2 | Rolo | Fita isolante de alta fusão 5M |  |  |
| 24 | 6 | Rolo | Fita isolante 20 m preta |  |  |
| 25 | 2 | Peça | Fita isolante 20m Branca |  |  |
| 26 | 500 | Peça | Abraçadeira de Nylon 20cm |  |  |
| 27 | 1 | Serviço | Mão de obra mais serviço de muque.  \* Quadro de acionamento  \* Decoração de 41 árvores, com mangueira luminosa (1.063M)  \* Instalação de 2 pinheirinho iluminados  \* Contorno da academia com mangueira luminosa  \*Instalação de 20 figura arabesco luminosa nos postes da Rua Felip Schmidt. |  |  |
| **VALOR TOTAL:** | |  | | | |

|  |
| --- |
| **PONTE PENSIL** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 28 | 2 | Peça | Armação de 1 elemento |  |  |
| 39 | 2 | Peça | Roldana porcelana |  |  |
| 30 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda em concreto, 30x30 |  |  |
| 31 | 1 | Peça | Haste de aterramento cooperweld 2,40X5/8 com conector |  |  |
| 32 | 40 | Metro | Cabo multiplexado 2X10mm² - neutro isolado |  |  |
| 33 | 200 | Peça | Mangueira luminosa de LED 12MM – verde/vermelha |  |  |
| 34 | 1000 | Peça | Abraçadeira de nylon 20cm |  |  |
| 35 | 5 | Peça | Conector redondo - 2 fios - para alimentação mangueira/corda luminosa de LED 13mm, com fonte. 220v |  |  |
| 36 | 5 | Peça | Emenda/conector redondo para mangueira/corda luminosa. 2 fios. 13mm |  |  |
| 37 | 5 | Peça | Capa terminal para mangueira/corda luminosa 13mm |  |  |
| 38 | 5 | Rolo | Fita isolante 20m preta |  |  |
| 39 | 5 | Metro | Cinta de alumínio |  |  |
| 40 | 16 | Peça | Presilha para cinta de alumínio |  |  |
| 41 | 2 | Peça | Parafuso galvanizado 20cm |  |  |
| 42 | 1 | Serviço | Mão de obra  \* Quadro de acionamento  \* Contorno da ponte com Mangueira luminosa |  |  |
| **VALOR TOTAL:** | |  | | | |

|  |
| --- |
| PRAÇA MUNICIPAL E CASA DO PAPAI NOEL |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 43 | 2 | Peça | Armação de 1 elemento |  |  |
| 44 | 2 | Peça | Roldana porcelana 72x72 |  |  |
| 45 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda em concreto, 30x30 |  |  |
| 46 | 1 | Peça | Haste de aterramento cooperweld 2,40X5/8 com conector |  |  |
| 47 | 40 | Metro | Cabo multiplexado 2x10mm² - Neutro e isolado. |  |  |
| 48 | 15 | Peça | Conjunto de luzes em 8 tubos tipo meteoro IP 66 Multicolor. 50cm |  |  |
| 49 | 100 | Metro | Mangueira Luminosa de LED 12mm- 220v - IP 44 - Verde.  - Para decorar os contornos dos canteiros |  |  |
| 50 | 8 | Peça | Rede 320 Led, cor amarelo, 220v, tamanho 2,5x3 metros |  |  |
| 51 | 10 | Peça | Cortina Luminosa / 96 LEDS branco para uso externo, estática 3000k, fio branco C/diâmetro 1,8mm, 220V. Com fonte. Medida 5 X 0,30 MTS para união em sequência até 5 cortinas em sequência, Potência mínima: 19 Watts. IP- 44. |  |  |
| 52 | 4 | peça | Cortina c/500 leds uso externo, fixa, fio branco, 220V, tomada M/F, medidas 3x2,5 m para união de até 4 cortinas . Potência mínima : 19 Wastts. IP – 44. com branca  3x2,5 |  |  |
| 53 | 30 | Peça | Conector redondo - 2 fios - para alimentação mangueira/corda luminosa de LED 13mm, com fonte. 220v |  |  |
| 54 | 30 | Peça | Emenda/conector redondo para de mangueira/corda luminosa. 2 fios. 13mm |  |  |
| 55 | 30 | Peça | Capa terminal para mangueira/corda luminosa 13mm |  |  |
| 56 | 200 | Peça | Clip de fixação para mangueira de led de 13mm com parafuso |  |  |
| 57 | 4 | Rolo | Fita isolante de alta fusão 5M |  |  |
| 58 | 8 | Rolo | Fita isolante 20m preta |  |  |
| 59 | 5 | Rolo | Fita isolante 10m branca |  |  |
| 60 | 120 | Peça | Fixa fio 13mm com prego |  |  |
| 61 | 200 | Peça | Abraçadeira de nylon 20cm |  |  |
| 62 | 5 | Peça | Isolador olhal 5/8 tipo pimentão |  |  |
| 63 | 6 | Peça | Alça pré-formada para cabo 10mm² - neutro isolado |  |  |
| 64 | 4 | Peça | Parafuso galvanizado 20 cm |  |  |
| 65 | 200 | Metro | Fio paralelo branco 2X1,5mm² |  |  |
| 66 | 300 | Metro | Festão Nevado Verde escuro 7mm |  |  |
| 67 | 1 | Serviço | Mão de obra  \* Quadro de acionamento  \* Decoração de 9 Árvores com mangueira luminosa, luzes meteoro e 4 refletores.  \* Decoração da casa do Papai Noel, casa do artesanato, palco e capela com cortina luminosa.  \* Decoração de Túnel com rede luminosa.  \* Decoração de contorno dos canteiros, com mangueira luminosa.  \* Decoração de dois pinheirinhos de aço, com mangueira luminosa. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL VALOR** | | |  | | |

|  |
| --- |
| CANTEIRO FRENTE GINÁSIO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 68 | 2 | Peça | Armação de 1 elemento |  |  |
| 69 | 2 | Peça | Roldana em porcelana |  |  |
| 70 | 1 | Peça | Haste de aterramento cooperweld 2,40X5/8 com conector |  |  |
| 71 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda em concreto, 30x30 |  |  |
| 72 | 200 | Peça | Abraçadeira de nylon 20cm |  |  |
| 73 | 10 | Peça | Conector redondo - 2 fios - para alimentação mangueira/corda luminosa de LED 13mm, com fonte. 220v |  |  |
| 74 | 5 | Peça | Emenda/conector redondo para mangueira/corda luminosa. 2 fios. 13mm |  |  |
| 75 | 5 | Peça | Capa terminal para mangueira/corda luminosa 13mm |  |  |
| 76 | 3 | Peça | Fita isolante 20 preta |  |  |
| 77 | 5 | Metro | Cinta de alumínio |  |  |
| 78 | 8 | Peça | Presilha para cinta de alumínio |  |  |
| 79 | 2 | Peça | Parafuso galvanizado 20cm |  |  |
| 80 | 1 | Serviço | Mão de obra  \* Quadro de acionamento.  \* Decoração de 11 árvores com mangueira luminosa. |  |  |
| **VALOR TOTAL:** | | |  | | |

|  |
| --- |
| PREFEITURA MUNICIPAL |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 81 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda em concreto, 30x30 |  |  |
| 82 | 1 | Peça | Haste de aterramento cooperweld 2,40X5/8 com conector |  |  |
| 83 | 1 | Peça | Armação de 1 elemento |  |  |
| 84 | 1 | Peça | Roldana porcelana |  |  |
| 85 | 3 | Peça | Conector redondo - 2 fios - para alimentação mangueira/corda luminosa de LED 13mm, com fonte. 220v |  |  |
| 86 | 3 | Peça | Emenda/conector redondo para mangueira/corda luminosa. 2 fios. 13mm |  |  |
| 87 | 3 | Peça | Capa terminal para mangueira/corda luminosa 13mm |  |  |
| 88 | 2 | Rolo | Fita isolante alta fusão 5M |  |  |
| 89 | 4 | Rolo | Fita isolante 20m preta |  |  |
| 90 | 1 | Rolo | Fita isolante 10m branca |  |  |
| 91 | 100 | Peça | Abraçadeira de nylon 20cm |  |  |
| 92 | 15 | Metro | Peveduto/eletroduto corrugado 1" |  |  |
| 93 | 3 | Peça | Parafuso galvanizado |  |  |
| 94 | 1 | Serviço | Mão de obra  \* Quadro de acionamento  \* Figura natalina pinheirinho iluminado com mangueira.  \* Contorno dos canteiros com mangueira luminosa.  \* Decoração da fachada com cortina luminosa. |  |  |
| **VALOR TOTAL** | | |  | | |

|  |
| --- |
| PONTE IRINEU BORNHAUSEN |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 95 | 1 | Peça | Haste de aterramento cooperweld 2,40X5/8 com conector |  |  |
| 96 | 1 | Peça | Caixa de inspeção e passagem redonda em concreto, 30x30 |  |  |
| 97 | 20 | Metro | Fio paralelo 2x2,5mm² isolação 750V |  |  |
| 98 | 20 | Metro | Cabo multiplexado 2X10mm² - neutro isolado |  |  |
| 99 | 5 | Peça | Conector redondo - 2 fios - para alimentação mangueira/corda luminosa de LED 13mm, com fonte. 220v |  |  |
| 100 | 5 | Peça | Emenda/conector redondo para mangueira/corda luminosa. 2 fios. 13mm |  |  |
| 101 | 5 | Peça | Capa terminal para mangueira/corda luminosa 13mm |  |  |
| 102 | 1 | Rolo | Fita isolante alta fusão 5M |  |  |
| 103 | 01 | Rolo | Fita isolante 20m Preta |  |  |
| 104 | 60 | Peça | Abraçadeira nylon 20cm |  |  |
| 105 | 1 | Peça | Terminal compressão 10mm |  |  |
| 106 | 30 | Peça | Parafuso Ponta Broca 12x2 1/2 |  |  |
| 107 | 1 | Serviço | Mão de obra  \* Quadro de acionamento.  \* Painel de boas festas.  \* Instalação de painel luminoso (boas festas) |  |  |
| **VALOR TOTAL:** | |  | | | |

|  |
| --- |
| Micro ônibus |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **QTD** | **UN** | **PRODUTO** | **Valor**  **Unitário** | **Valor**  **Total** |
| 108 | 100 | Metro | Fita de LED 12mm 220vol RGB 14,4w/MT IP65 |  |  |
| 109 | 1 | Serviços | Mão de Obra |  |  |
| 110 | 100 | Metros | Mangueira Luminosa de LED 12mm- 220v - IP 44 - Azul. |  |  |
| **VALOR TOTAL** | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR TOTAL GERAL** |  |

O licitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrito no CPF/CNPJ nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DECLARA, nos termos do [art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71), que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do [art. 299 do Código Penal](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art299).

(LOCAL), (DATA).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(LICITANTE – CNPJ/CPF)